KOSZTORYS OFERTOWY

Remont dr. gm. Komory - Jaczew

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn. przedm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Remont drogi gminnej Komory - Jaczew** |
| **1** |  | **1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1d.1 | KNR 2-010119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych - trasa drogi w terenie równinnym z inwenta- ryzacją geodezyjną powykonawczą | km | 1.830 |  |  |
| **2** |  | **2.ROBOTY ZIEMNE** |
| 2d.2 | KNR 2-010201-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię- biernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyła- dowczymi na odległość do 5km - nasyp z piasku 1830,00x4,00x0,15 | m3 | 1098.000 |  |  |
| **3** |  | **3.PODBUDOWA** |
| 3d.3 | KNR 2-310103-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1830,00x4,00 | m2 | 7320.000 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego betonowego 0/63mm warstwa górna o grubości po za gęszczeniu 15,0 cm | m2 | 7320.000 |  |  |
| d.3 | 0114-01 |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **4.PRZEPUSTY POD DROGĄ** |
| 5d.4 | KNR 2-310605-01 | Przepusty rurowe PCV o średnicy 40cm pod dro- ga - ława fundamentowa żwirowa 3 sztukix6, 00mb | mb | 18.000 |  |  |
| 6d.4 | KNR 2-310605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm | ściank. | 6.000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** |  |

Słownie: