KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czaple o łącznej długości 985mb**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedno-stka** | **Ilość**  | **Cena jedno-stkowa zł** | **Wartość robót** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Odcinek 1 km 0+000 do 0+220 długość 220mb**  |
| **I. Roboty przygotowawcze** |
| 1d.1. | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,2 |  |  |
|  2. Nawierzchnia  |
| 2d.2. | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm220,00+40,00x4,50 | m2 | 1170,00 |   |  |
| 3d.2 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2  | m2 | 1170,00 |  |  |
| III. Roboty wykończeniowe |
| 4d.3. | KNR 2-31 1402-03 | Wykonanie poboczy o grub. 5 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm260,00x1,00x2 | m2 | 520,0 |  |  |
|  4. Oznakowanie pionowe  |
| 5d.4 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 6d.4 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość: |
| **Odcinek 2 km 0+000 do 0+345 długość 345mb** |
|  **I. Roboty przygotowawcze** |
| 1d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,35 |  |  |
|  II. Podbudowa |
| 2d.2 | KNR 2-31 0103-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne83,00x5,30+80,00x4,30 +182,00x3,80+/10,0x10,0/x0,5 | m2 | 1525,50 |  |  |
| 3d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 1525,50 |  |  |
|  III. Nawierzchnia |
| 4d.3 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm 3,00x5,00+80,00x4,00+182,00x3,50+50,00 | m2 | 1422,00 |  |  |
| 5d.3 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2  | m2 | 1422,00 |  |  |
| **IV. Roboty wykończeniowe**  |
| 6d.4 | KNR 2-31 1402-03 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm345,00x0,5x2 | m2 | 345,0 |  |  |
|  V. Oznakowanie  |
| 7d.5 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 8 |  |  |
| 8d.5 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 8 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość : |
| **Odcinek 3 km 0+000 do 0+420 długość 420mb** |

|  |
| --- |
| **I. Roboty przygotowawcze** |
| 1d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,42 |  |  |
| II. Podbudowa |
| 2d.2 | KNR 2-31 0103-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne/420,00+10,00/x4,30+4x12,00 | m2 | 1897,00 |  |  |
| 3d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa na całej szerokości z kruszywa łamanego 0,31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 8cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 1897,00 |  |  |
| III. Nawierzchnia |
| 4d.3 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm /420,00+10,00/x4,00+48,00 | m2 | 1768,00 |  |  |
| 5d.3 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej dla KR-1, warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/ m2  | m2 | 1768,00 |  |  |
|  IV. Roboty wykończeniowe  |
| 6d.4 | KNR 2-31 1402-03 | Wykonanie poboczy o grub. 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm430,00x0,5x2 | m2 | 430,0 |  |  |
|  **V. Oznakowanie**  |
| 7d.5 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 5 |  |  |
| 8d.5 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3 m2 | szt. | 7 |  |  |
| Wartość robót : |
| Podatek VAT 23% : |
| Razem wartość : |

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM**

**Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czaple o łącznej długości 985mb**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa zadania  | Wartość robót netto |
| 1. | **Odcinek 1 km 0+000 do 0+220 długość 220mb**  |  |
| 2. | **Odcinek 2 km 0+000 do 0+345 długość 345mb** |  |
| 3. | **Odcinek 3 km 0+000 do 0+420 długość 420mb** |  |
| Razem wartość netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Razem wartość brutto |  |